{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Spett.le Ente,\r\n\r\nsi chiede se l'unico documento assoggettato all'imposta di bollo è la domanda di partecipazione. In merito, si chiede se effettuare il pagamento con il modello F23, come riportato alla pag. 19,  punto 1, del disciplinare di gara oppure in modalità alternativa con l'acquisto della marca da bollo, da euro 16,00 inserendo  il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegando, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf, come riportato a pag.23 punto 10 del disciplinare di gara.\r\n\r\nCordialità","I documenti assoggettati a bollo sono l'istanza di partecipazione e l'allegato offerta economica. Il pagamento potrà essere effettuato sia con modello F23, sia con l'applicazione della marca sui modelli e/o dichiarazione.\r\nSaluti"]
[2,"Buon pomeriggio,\r\n\r\nnel modulo dell'offerta economica, non è presente la sezione dedicata \r\nall' offerta tempo e quindi al numero di giorni offerti per l’esecuzione dei lavori in appalto rispetto al numero di giorni naturali e consecutivi previsti dal disciplinare di gara.\r\n","Tra i documenti di gara, modelli di partecipazione, nell'allegato A9 Modello Offerta Economica, è stata inserita la sezione dedicata all'offerta tempo."]
[3,"Si richiede, alla luce della normativa vigente, ai sensi dell'art. 30 dell'allegato II.12, del D.lgs 209/2024, riferito ai requisiti di partecipazione, la partecipazione di un operatore economico con la qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, dichiarando in documentazione amministrativa, nello specifico DGUE , di voler subappaltare ad impresa qualificata, in esecuzione dei lavori,  la categoria scorporabile. Gradita Vs. conferma.","Ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell' Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 così come modificato dal  D.lgs 209/2024, Il concorrente singolo puo' partecipare alla gara qualora  sia  in possesso dei requisiti economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo  totale  dei  lavori\r\novvero  sia  in  possesso  dei  requisiti  relativi  alla   categoria prevalente e alle categorie scorporabili per  i  singoli  importi.  I requisiti  relativi  alle  categorie   scorporabili   non   posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con  riferimento  alla categoria prevalente."]
[4,"Buona sera, \r\n- negli elaborati progettuali non sono presenti rilievi puntuali di inserimento delle opere nelle aree di intervento (1-10), non sono presentii sezioni (trasversali e longitudinali), non si rileva presenza di profilo longitudinale (aree di intervento 1-10 e complessivo). Esistono altri elaborati?\r\n- si chiede di conoscere inoltre come verranno compensate le forniture di astoni e talee (le cui quantità sono rilevanti) e viveversa risultano escluse dalle voci di elenco prezzi.","In riferimento alla richiesta di chiarimenti, si precisa quanto segue:\r\nI rilievi puntuali di inserimento delle opere sono riportati cronologicamente a partire dall’Elaborato 02 E GEN S01 – Rilievo plano-altimetrico delle aree – Area 1, fino all’Elaborato 02 E GEN S10 – Rilievo plano-altimetrico delle aree – Area 10.\r\nIl profilo longitudinale e le sezioni trasversali sono contenuti nell’Elaborato 04 E IDR R02 – Studio di Compatibilità Idraulica.\r\nLa semina degli arbusti è prevista secondo la voce E.P. 2025/13.012.003.001."]
[5,"Si riscontra la Vs risposta al Ns quesito evidenziando quanto segue,\r\n\r\n- in merito a ;  “I rilievi puntuali di inserimento delle opere sono riportati cronologicamente a partire dall’Elaborato 02 E GEN S01 – Rilievo plano-altimetrico delle aree – Area 1, fino all’Elaborato 02 E GEN S10 – Rilievo plano-altimetrico delle aree – Area 10.” \r\nsi rileva che trattasi di eleborati tipologici, indicativi degli interventi da eseguirsi, dai quali, in assenza di rilievi di dettaglio, non si desume alcuna indicazione certa relativamente al puntuale posizionamento delle opere nelle aree indicate. \r\n\r\n- in merito a: “Il profilo longitudinale e le sezioni trasversali sono contenuti nell’Elaborato 04 E IDR R02 – Studio di Compatibilità Idraulica.” \r\nsi evidenzia che il profilo e le sezioni a cui fate riferimento in tale relazione non forniscono alcuna indicazione “esecutiva di cantiere”, elementi essenziali della progettazione esecutiva.\r\n\r\n Proseguendo, \r\n“La semina degli arbusti è prevista secondo la voce E.P. 2025/13.012.003.001.” \r\nNr. 16\r\nPUG2025/13.OI02.003.001\r\nSeminagione per inerbimento di argini, scarpate e terreni di forte pendio di erbe foraggiere e leguminose con miscuglio di semi di 1° a scelta di lupinelle, ginestre, sull’erba altissima, festuca rossa, festuca dei montoni e bromo dolce nella quantità complessiva di Kg. 60 ogni ettaro di terreno, compresa e compensata la fornitura del seme, I’onere della preparazione del terreno, dello spargimento del miscuglio a spaglio, delle successive zappettature per il ricoprimento del seme e quanto altro occorre per dare il germoglio della seminagione,  euro/ m² 3,87.\r\nQuesta è la semina riportata in elenco prezzi che prevede 6 grammi di seme per metro quadro.\r\n\r\nViceversa la domanda a cui non è stata data risposta  non è per i semi, ma per gli astoni e le talee (NON PER I SEMI) contenuti nelle seguenti voci di Vs elenco prezzi QUANTITATIVAMENTE SIGNIFICATIVI NEGLI INTERVENTI 1-10:\r\n\r\nNr. 28\r\nPUG2025/14.OF05.051.001\r\nPalificata in legname a due pareti, realizzate in tondame scortecciato di legname idoneo (Ø cm 15-25), compreso il fissaggio con graffe metalliche e/o spezzoni di tondino di ferro ad aderenza migliorata (Ø minimo mm 8); inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di robuste talee di specie arbustive ed arboree ad elevata capacità vegetativa (Ø cm 3-10) in numero di almeno 5 per metro lineare; riempimento con il materiale dello scavo, il tutto eseguito a regola d'arte. La fornitura delle talee non è inclusa nel prezzo, euro/m³ 106,55.\r\n\r\nNr. 29\r\nPUG2025/14.OF05.059.001\r\nCopertura diffusa di astoni di salice su sponda di alveo di 4 m di altezza; modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di fosso alla base (largh. cm 40, prof. cm 30); posa di 3 file di paletti di legname idoneo (Ø cm 5, lungh. cm 80) infissi per cm 60 e distanti m 1 per la fila inferiore, m 2 per quella intermedia e m 3 per quella superiore; strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla corrente con base nel fosso ai piedi della scarpata, ivi ancorati ai paletti con filo (spessore. 3 mm); posa massi (volume > 0,20 mc) alla base talee e per protezione piede scarpata, ricopertura degli astoni con terra vegetale (spessore < cm 3); compreso ogni onere ad esclusione della fornitura degli astoni che non è inclusa nel prezzo, euro/m 125,12\r\n\r\nCome sopra integralmente trascritto dai Vs elaborati, astoni e talee non sono remunerati nei prezzi.\r\n\r\nNel ringraziare si resta in attesa di Vs cortese riscontro  \r\n","In riferimento alla Vostra ulteriore comunicazione, si conferma quanto già indicato nel precedente chiarimento, ribadendo che gli elaborati progettuali allegati alla documentazione di gara, in coerenza con il livello progettuale posto a base di gara, costituiscono un quadro organico e sufficiente alla compiuta rappresentazione delle opere previste, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici.\r\nSi ricorda che l’appalto in oggetto viene affidato mediante procedura aperta con progetto esecutivo posto a base di gara, redatto secondo i contenuti minimi previsti dall’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e in conformità alle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In particolare, l’art. 41 del medesimo decreto stabilisce che il progetto esecutivo “definisce compiutamente ed in ogni dettaglio i lavori da realizzare” e costituisce la base contrattuale per l’esecuzione degli stessi.\r\nTuttavia, come noto, anche nel quadro di un progetto esecutivo, la fase esecutiva di cantiere comporta un fisiologico margine di affinamento, adattamento e dettaglio.\r\nQuanto alla richiesta specifica in merito alla fornitura di astoni e talee, si evidenzia che, come correttamente riportato, le voci n. 28 e 29 dell'E.P. indicano espressamente l’esclusione della fornitura delle talee e degli astoni dalla relativa valutazione economica. Tale impostazione, conforme al principio della chiarezza del computo metrico estimativo, consente all’operatore economico di predisporre una corretta valutazione tecnico-economica, includendo nel proprio ribasso o nella propria offerta eventuali costi ritenuti necessari e non espressamente valorizzati nelle singole voci di elenco prezzi.\r\nIn definitiva, si evidenzia che:\r\nLa documentazione progettuale messa a disposizione è conforme ai requisiti di legge e consente una compiuta valutazione dell’intervento.\r\nI costi relativi a materiali esclusi da alcune voci di elenco prezzi (es. astoni e talee) sono da intendersi a carico dell’appaltatore, secondo quanto stabilito nel computo e nell’impostazione contrattuale complessiva; è onere dell’operatore economico, ai sensi degli artt. 41 e 108 del D.Lgs. 36/2023, formulare l’offerta assumendo piena consapevolezza del progetto, dei luoghi e delle modalità di esecuzione, tenendo conto di tutti gli oneri diretti e indiretti.\r\nSi resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento nel rispetto del principio di par condicio tra i partecipanti."]
[6,"Si segnala una discordanza tra i documenti di gara :\r\n-Bando, pag.2: tempo previsto 360 giorni\r\n-Disciplinare, pag.25: tempo previsto 580 giorni\r\n\r\nSi chiede di confermare quale termine debba essere considerato per la formulazione dell'offerta tempo.","Il termine da considerare sono i 360 giorni."]