{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Spett.le Stazione Appaltante,\r\nsiamo a chiedere se fosse possibile caricare lo stesso online sul sito del Comune per valutare o meno la partecipazione alla gara, in quanto recarsi presso la Vs sede, prima di sapere se partecipare o meno alla stessa, comporta delle spese.\r\nIn attesa di un Vs riscontro,\r\ncordiali saluti","Come previsto dall'art. 3.1.3 del Disciplinare di gara, è possibile effettuare il sopralluogo, con visione e rilascio gratuito di copia informatica degli elaborati di  progetto, nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.00. \r\n"]
[2,"Modalità di firma del D.G.U.E. ","La firma digitale del D.G.U.E. deve essere apposta esclusivamente sul formato PDF da parte degli operatori economici. Il formato  XML  deve essere allegato senza firma digitale.\r\n\r\n"]
[3,"Buongiorno. In relazione alla gara \"Procedura aperta telematica per l'appalto dei lavori relativi a P.O.R Puglia 2014-20 Asse V Azione 5.2 - Intervento di adeguamento sismico del plesso a dell’Istituto Scolastico in Via dei\r\nMille nel Comune di Bovino (FG)\" dovendo procedere alla redazione dell’Offerta migliorativa, criterio Sub 3: Razionalizzazione fasi lavorative e cantiere, si ritiene mancante, all'interno della documentazione progettuale,\r\nl’allegato “LAYOUT DI CANTIERE” così come descritto nel paragrafo di pag. 22 del PSC: “Organizzazione degli spazi nell'area di cantiere; scelte progettuali”, ovvero con indicazione delle delimitazioni  dell’area di cantiere nonché della individuazione all'interno di esse delle aree a destinazione specifica. Si richiede a codesta amministrazione di rendere disponibile tale indispensabile allegato. Distinti saluti.","Il layout di cantiere è riportato nell' Allegato \"B\" dell'Elaborato \"ETL_0 Piano di sicurezza e coordinamento\""]
[4,"La scrivente impresa pone i seguenti quesiti:\r\n1_i tecnici che redigeranno l'offerta tecnica (facenti parte di una società di ingegneria), non essendo in possesso di firma digitale, potranno apporre\r\n firma digitale del legale rappresentante della società sugli elaborati progettuali e dattiloscritti relativi all'offerta tecnica? \r\n2_In riferimento al punto d. pag.16 del disciplinare di gara, si chiede se la relazione  e gli elaborati grafici devono riportare firma autografa su ogni foglio, o se siano necessarie le firme digitali del tecnico e del legale rappresentante. Stesso quesito per quanto riguarda il punto 3.3.3.\r\npag. 19, dove si fa riferimento a \"firma leggibile e per esteso\" su ogni pagina.\r\nSi attende risposta.\r\n","1_ Gli elaborati  devono essere sottoscritti da tecnico abilitato.\r\n2_ I soggetti indicati ai paragrafi 3.2 e 3.3 del disciplinare di gara devono sottoscrivere digitalmente i documenti. La firma autografa è facoltativa.\r\n\r\n"]
[5,"Spettabile Stazione Appaltante\r\nPer quanto riguarda il ribasso temporale, sul cronoprogramma e sulla relazione sono indicati 267 giorni per l'esecuzione dei lavorii, mentre nel bando e nel capitolato  speciale d'appalto sono indicati 285 giorni. Quale dei due è quello esatto? \r\nDistinti Saluti\r\n","L’esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 285 naturali e consecutivi così come indicato nel Capitolato Speciale D’Appalto, nel Bando e nel Disciplinare di gara. Il cronoprogramma completo da tener conto per l’offerta tempo è quello riportato nell’Allegato “A” del Piano di Sicurezza e Coordinamento che comprende anche le lavorazioni di allestimento e smobilizzo del cantiere e prevede il tempo di esecuzione dei lavori pari a 285 giorni."]
[6,"Buongiorno,\r\ncon la presente si chiede di chiarire le modalità di presentazione della cauzione provvisoria visto che la gara è telematica ma nel disciplinare a pag. 9 lettera d) c’è scritto che bisogna presentarla in formato cartaceo.\r\n","E’ necessario produrre in formato pdf la cauzione provvisoria e apporre la firma digitale. Nel caso di  raggruppamento temporaneo tutte le imprese devono sottoscrivere la cauzione."]
[7,"Buongiorno, con la presente siamo a chiedere chiarimenti in merito alla procedura in essere\r\n\r\n- In merito alla voce n. 31/21, Tariffa  E 17.09, pagina 43 dell'elaborato Computo Metrico Estimativo, posto a base gara, la scrivente segnala una incongruenza tra tale voce: \r\n \r\nVOCE CME) Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco a taglio termico in alluminio per finestre e porte-finestre realizzato con profili dello spessore minimo di mm 1,5, rifinito con le parti in vista satinate con superficie totale della lega ossidata anodicamente a 15 micron. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: il telaio\r\nesterno costituito dai montanti della sezione di mm2 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore assolato (escluso per le portefinestra) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm2 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5 kg/m², i\r\nrinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130; i supporti reggirullo con cuscinetti a sfera; il rullo; la puleggia; i fondelli; guida cintino; l’avvolgitore automatico con placca; le guarnizioni centrali e interna in dutral; la chiusura a cardiglione/cremonese a 3 punti di chiusura per finestre e porte-finestre; il regolo fermavetro a scatto; la ferramenta necessaria; le opere murarie; esclusa fornitura e posa eventuale vetro. \r\n\r\nDESCRIZIONE RELAZIONE GENERALE) la descrizione relativa allo stesso infisso riportata alle pagine 21-22 dell'elaborato posto a base gara \"Relazione generale\", con particolare riferimento alla dotazione di veneziana motorizzata integrata fra i vetri, non specificata nella voce di computo su riportata.\r\n\r\nPertanto siamo a chiedere a quale delle due voci menzionate bisogna far riferimento per l'elaborazione dell'offerta tecnica.\r\n\r\nIn attesa di un Vs gentile riscontro, \r\nsi porgono cordiali saluti. \r\n\r\n","Bisogna far riferimento al Computo Metrico Estimativo."]